

**Tehničke karakteristike:**

* **Materijal izrade: Metal, plastika**
* **Plitica: INOX ,**
* **Dimenzije plitice: Š:360mm x D:280mm**
* **Napajanje: AC 230 V,**
* **Temperaturno područje: -10°C do +40°C**
* **Standardni kapaciteti vage(podjeljak): 6/15kg (2/5g)**
* **Širina ispisa: 54mm ,Vrsta ispisa: Direkt termo + autocutter**
* **Etiketa: Linerless ,Brzina ispisa: do 100mm/s**
* **Memorija: 5 000 kom artikala, Komunikacija: Ethernet (RJ-45), RS232**
* **Ekran osjetljiv na dodir različitih dimenzija za trgovca i kupca**
* **Mogućnost printa: EAN-13, GS1 DataBar, EAN-128, Code 128 and QR;**
* **3 levela total etiketa**

**Modeli:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Mjerni podjeljak** | **Područje mjerenja** | **Mjerna ploha** |
| 2/5 (g) | 6/15 (kg) | 360 x 280 (mm) |